Fuel Injector Balance Test. Chevrolet Beretta 1996

For 1990-2009 cars

(1) | First Reading
(2) | Second Reading

#### Injector Balance Test Example (Typical)

Cylinder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1st Reading | 296 kPa (43 psi) | 296 kPa (43 psi) | 296 kPa (43 psi) | 296 kPa (43 psi) | 296 kPa (43 psi) | 296 kPa (43 psi)
2nd Reading | 131 kPa (19 psi) | 117 kPa (17 psi) | 124 kPa (18 psi) | 145 kPa (21 psi) | 131 kPa (19 psi) | 130 kPa (19 psi)
Amount of Drop | 165 kPa (24 psi) | 179 kPa (26 psi) | 172 kPa (25 psi) | 151 kPa (22 psi) | 165 kPa (24 psi) | 166 kPa (24 psi)
Average Range: 156-176 kPa (22.5-25.5 psi) | Injector OK | Faulty injector - too much fuel drop | Injector OK | Faulty injector - too little fuel drop | Injector OK | Injector OK