For 1990-2009 cars

Application | Specification
--- | ---
Metric | English
Single Axle Suspension

- Bumper Nut

40 N·m

30 lb ft

- Shock Absorber Lower Nut

61 N·m

45 lb ft

- Shock Absorber Upper Nut

160 N·m

120 lb ft

- Spring Center Bolt Nut

81 N·m

60 lb ft

- Spring Eye Bolt Front Nut

415 N·m

305 lb ft

- Spring Hanger Nut

70 N·m

52 lb ft

- Spring Hanger Rebound Bolt, Taperleaf Spring

415 N·m

305 lb ft

- Stabilizer Bracket Nut

70 N·m

52 lb ft

- Stabilizer Clamp Nut

220 N·m

162 lb ft

- Stabilizer Link Nut

240 N·m

177 lb ft

- Stabilizer Shaft Nut

240 N·m

177 lb ft

- 20 mm (0.787 in) U-Bolt Anchor Plate Nut Final Torque

388 N·m

287 lb ft

- 22 mm (0.866 in) U-Bolt Anchor Plate Nut Final Torque

437 N·m

344 lb ft

Tandem Axle Suspension

- Adapter Nut

300 N·m

220 lb ft

- Center Nut

81 N·m

60 lb ft

- Equalizing Beam Bolt Nut

700 N·m

516 lb ft

- Eye Pin Clamp Bolt Nut

75 N·m

55 lb ft

- Rebound Nut

75 N·m

55 lb ft

- Saddle Cap Nut

340 N·m

250 lb ft

- Saddle Cap Stud

81 N·m

60 lb ft

- Saddle Top Pad Bolt Final Torque

385 N·m

285 lb ft

- Setscrews

170 N·m

125 lb ft

- Spring Bracket Nut - Front and Rear

155 N·m

115 lb ft

- Spring Hanger Nut

155 N·m

115 lb ft

- Torque Rod Bracket to Cross Member Bolt Nut

75 N·m

55 lb ft

- Torque Rod to Axle Bracket Bolt Nut

155 N·m

115 lb ft

- U-Bolt Nut Final Torque

388 N·m

287 lb ft