For 1990-2009 cars

Table 1: | Body Control Module (BCM) C1
Table 2: | Body Control Module (BCM) C2

#### Body Control Module (BCM) C1

Connector Part Information |

• | 12089287

• | 8-Way F Metri-pack 280 Series (NAT)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
A | TAN | 694 | Driver Door Unlock Output
B | TAN | 294 | Door Unlock Output
C | GRY | 295 | Door Lock Output
D | BLK | 1550 | Ground
E | DK BLU | 1393 | Protected B+ Output Courtesy Lights
F | GRY/BLK | 690 | Courtesy Lights Control Output
G | ORN | 240 | B+ Feed For Courtesy Lights/BCM
H | ORN | 1540 | B+ Feed For Door Locks/BCM

#### Body Control Module (BCM) C2

Connector Part Information |

• | 12110207

• | 32-Way F Micro-pack 100 Series (BLU)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
C1 | TAN | 159 | Driver Door Ajar Switch Input
C2 | WHT | 156 | Interior Light On Request Input
C3 | DK BLU | 49 | Passenger Door Ajar Switch Input
C4 | ORN | 54 | Sliding Door Ajar Input
C5 | ORN/BLK` | 781 | Key Cylinder Door Unlock Input (RPO UA6)
C6 | WHT | 194 | Door Unlock Input
C7 | LT BLU | 195 | Door Lock Input
C8 | BLK/WHT | 1455 | RFA Link Input/Output (RPO AU0)
C9 | ORN/BLK | 1445 | BCM Program Input Signal
C10 | -- | -- | Not Used
C11 | RED/BLK | 780 | Key Cylinder Door Lock Input (RPO UA6)
C12 | DK GRN | 19 | Right Turn Signal Input
C13 | PNK | 39 | Ignition 1 Input Signal
C14 | YEL | 18 | Left Turn Signal Input
C15 | DK GRN | 389 | Vehicle Speed Input Signal
C16 | -- | -- | Not Used
D1 | BLK/WHT | 238 | Driver Seat Belt Input
D2 | LT GRN | 80 | Key In Ignition Switch Input
D3 | -- | -- | Not Used
D4 | YEL | 43 | Accessory Input Signal
D5 | LT BLU | 1872 | Park/Head Lamps OFF Input
D6 | LT GRN | 275 | Transaxle PARK Position Input Signal
D7-D9 | -- | -- | Not Used
D10 | BLK | 28 | Horn Control Output (RPO UA6)
D11 | BRN/WHT | 301 | Exterior Lamps Output (RPO UA6)
D12 | DK GRN/WHT | 529 | Fasten Belts Indicator Control Output
D13 | -- | -- | Not Used
D14 | LT GRN | 1828 | Theft Deterrent Tamper Input (RPO UA6)
D15 | YEL | 749 | Security Indicator Lamp Control Output (RPO UA6)
D16 | -- | -- | Not Used