For 1990-2009 cars

1. Install the 4-5 shift valve spring (373).
2. Install the 4-5 shift valve (374).
3. Install the 4-5 shift control valve (375).
4. Install the 4-5 shift solenoid (376).
5. Install the 4-5 shift solenoid retainer (351).
6. Install the 2-3 shift valve spring (372).
7. Install the 2-3 shift valve (371).
8. Install the 2-3 shift control valve (370).
9. Install the 2-3 shift solemoid (369).
10. Install the 2-3 shift solenoid retainer (351).
11. Install the 1-2 shift control valve (366).
12. Install the 1-2 shift control valve spring (367).
13. Install the 1-2 shift control valve retainer (343).
14. Install the 1-2 shift solenoid (368).
15. Install the 1-2 shift solenoid retainer (351).
16. Install the manual valve link retainer (380).
17. Install the manual valve link (379).
18. Install the manual valve link retainer (378).
19. Install the manual valve (377).
20. Install the low pressure control valve (383).
21. Install the low pressure control valve spring (382).
22. Install the bore plug (381).
23. Install the low pressure control valve bore retainer (384).
24. Install the reverse lock out valve (385).
25. Install the reverse lock out spring (386).
26. Install the reverse lock out valve retainer (343).
27. Install the 1-2 shift valve (387).
28. Install the 1-2 shift valve spring (388).
29. Install the 1-2 shift valve retainer (343).