For 1990-2009 cars

## Wheel Alignment Specifications LWB SWB

Suspension Option | FE1 | FE2 | FR1
--- | --- | --- | ---
Front wheel alignment at kerb height
Caster | 6° ± 1.25°
Toe in (per wheel) | +0.08° ± 0.08°
Toe in (total) | +0.17° ± 0.17°
Camber | -0.20° ± 0.33° | -0.34° ± 0.33° | +0.18° ± 0.33°
Cross caster tolerance | ± 0.6°
Steering wheel angle | 0.0° ± 3.5°
Rear wheel alignment at kerb height
Camber | -0.5° + 0.35°/-0.55° | -0.8° + 0.35°/-0.55° | -0.16° + 0.35°/-0.55°
Toe in (per wheel) | +0.17° ± 0.1°
Toe in (total) | +0.33° ± 0.2°
Thrust angle | 0.0° ± 0.2°