For 1990-2009 cars

## Battery Usage 2.4L

Description | Specification
--- | ---
Unit | Standard
Type | -- | LN2
Capacity | AH | 60
Cold Cranking Amps (CCA) | CCA | 650
Minium Reserve Capacity (RC) | min | 90
Load Test | amps | 300
Minimum Voltage

- 9.6

V

21°C (70°F) and above

- 9.5

V

15.6°C (60°F)

- 9.4

V

10°C (50°F)

- 9.3

V

4.4°C (40°F)

- 9.1

V

-1.1°C (30°F)

- 8.9

V

-6.7°C (20°F)

- 8.7

V

-12.2°C (10°F)

- 8.5

V

-17.8°C (0°F)

## Battery Usage 3.2L

Description | Specification
--- | ---
Unit | Standard
Type | -- | MF
Capacity | AH | 70
Cold Cranking Amps (CCA) | CCA | 770
Minium Reserve Capacity (RC) | min | 110
Load Test | amps | 380
Minimum Voltage

- 9.6

V

21°C (70°F) and above

- 9.5

V

15.6°C (60°F)

- 9.4

V

10°C (50°F)

- 9.3

V

4.4°C (40°F)

- 9.1

V

-1.1°C (30°F)

- 8.9

V

-6.7°C (20°F)

- 8.7

V

-12.2°C (10°F)

- 8.5

V

-17.8°C (0°F)

## Battery Usage 2.0L Diesel

Description | Specification
--- | ---
Unit | Standard
Type | -- | Maintenance Free
Output (Capacity) | V-AH | 12V-90AH
Cold Cranking Amps (CCA) | CCA | 912
Load Test | amps | 450
Minimum Voltage

- 9.6

V

21°C (70°F) and above

- 9.5

V

15.6°C (60°F)

- 9.4

V

10°C (50°F)

- 9.3

V

4.4°C (40°F)

- 9.1

V

-1.1°C (30°F)

- 8.9

V

-6.7°C (20°F)

- 8.7

V

-12.2°C (10°F)

- 8.5

V

-17.8°C (0°F)