For 1990-2009 cars

1. Remove the fluid pump to torque converter housing bolts (240, 241).
2. Remove the fluid pump cover (202).
3. Remove the fluid pump vane ring (221).
4. Remove the fluid pump vanes (222).
5. Remove the fluid pump rotor (223).
6. Remove the fluid pump rotor guide (224).
7. Remove the fluid pump vane ring (225).
8. Remove the fluid pump slide spring (219).
9. Remove the fluid pump slide (216).
10. Remove the fluid pump slide pin (231).
11. Remove the fluid pump slide ring (220, 242).
12. Remove the fluid pump support (217) and the fluid pump slide seal (218).