For 1990-2009 cars

## Trim Height Specifications Buick

#### Buick Trim Height Specifications

Model | Suspension | Tire Size | Engine | 3 (Z) | 1 (J) | 2 (K)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4NJ00 | FE1/FE2 | P/195/70R14 | LD9/L82 | 14 mm (9/16 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
4NJ00 | FE1/FE2 | P/195/65R15 | LD9/L82 | 9 mm (11/32 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
4NJ00 | FE2 | P/205/55R16 | L82 and WK3 | 7 mm (9/32 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
All measurements are taken with a full fuel tank. Measurements for 1 (J), 2 (K) and 3 (Z) all have ± 10 mm (3/8 in).

## Trim Height Specifications Oldsmobile

#### Oldsmobile Trim Height Specifications

Model | Suspension | Tire Size | Engine | 3 (Z) | 1 (J) | 2 (K)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3NL00 | FE2 | P/195/70R14 | LD9/L82 | 14 mm (9/16 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
3NL00 | FE2 | P/195/65R15 | LD9/L82 | 8 mm (5/16 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
3NL00 | FE2 | P/205/55R16 | LN2/L82 | 6 mm (15/64 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
All measurements are taken with a full fuel tank. Measurements for 1 (J), 2 (K) and 3 (Z) all have ± 10 mm (3/8 in).

## Trim Height Specifications Pontiac

#### Pontiac Trim Height Specifications

Model | Suspension | Tire Size | Engine | 3 (Z) | 1 (J) | 2 (K)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2NE00 | FE2 | P/195/70R14 | LD9/L82 | 14 mm (9/16 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
2NE00 | FE2 | P/205/55R16 | LD9/L82 | 6 mm (15/64 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
2NE00 | FE2 | P/195/65R15 | LD9/L82 | 9 mm (11/32 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
2NW00 | FE3 | P/205/55R16 | LD9/L82 | 6 mm (15/64 in) | 238 mm (9.37 in) | 243 mm (9.57 in)
All measurements are taken with a full fuel tank. Measurements for 1 (J), 2 (K) and 3 (Z) all have ± 10 mm (3/8 in).