For 1990-2009 cars

Application | Specification
--- | ---
Metric | English
Cable to Solenoid Nut | 12 N·m | 106 lb in
Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N·m | 37 lb ft
Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N·m | 37 lb ft
Flywheel Inspection Cover Bolt | 10 N·m | 89 lb in
Generator Bolt - 2.2L | 22 N·m | 16 lb ft
Generator Bolt/Stud | 50 N·m | 37 lb ft
Generator Bracket Bolt | 50 N·m | 37 lb ft
Generator Nut - 3.4L | 30 N·m | 22 lb ft
Generator Terminal Bolt - 2.2L | 20 N·m | 15 lb ft
Generator Terminal Nut - 3.4L | 20 N·m | 15 lb ft
Negative Battery Cable Bolt | 15 N·m | 11 lb ft
Positive Battery Cable Bolt | 15 N·m | 11 lb ft
Solenoid Battery Terminal Nut | 10 N·m | 89 lb in
Solenoid S Terminal Nut | 3 N·m | 27 lb in
Starter Bolt | 40 N·m | 30 lb ft