For 1990-2009 cars

1. Remove the catalytic converter brace bracket bolt (2).
2. Remove the catalytic converter brace bracket nut (3).
3. Remove the catalytic converter bracket (4).
4. Remove the engine lift bracket (1).
5. Remove the turbocharger heat shield nut (4).
6. Remove the 2 turbocharger heat shield bolts (3).
7. Remove the turbocharger heat shield (2).
8. Remove the 2 turbocharger heat shield spacer (1).