For 1990-2009 cars

Table 1: | Body Control Module (BCM) C1
Table 2: | Body Control Module (BCM) C2

#### Body Control Module (BCM) C1

Connector Part Information |

• | 12089287

• | 8-Way F Metri-Pack 280 Series (Natural)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
A | TAN | 694 | Driver door unlock output
B | TAN | 294 | Door unlock output
C | GRY | 295 | Door lock output
D | BLK | 1550 | Ground
E | DK BLU | 1393 | Protected B+ output courtesy lights
F | GRY/BLK | 690 | Courtesy lights control output (GND)
G | ORN | 240 | B+ feed for courtesy lights/BCM
H | ORN | 1540 | B+ feed for door locks/BCM

#### Body Control Module (BCM) C2

Connector Part Information |

• | 12110207

• | 32-Way F Micro-Pack 100 Series (Blue)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
C1 | TAN | 159 | Driver door ajar switch input (GND)
C2 | WHT | 156 | Interior light on request input (GND)
C3 | DK BLU | 49 | Passenger door ajar switch input (GND)
C4 | ORN | 54 | Sliding door ajar input (GND)
C5 | ORN/BLK | 781 | Key cylinder door unlock input (GND) (RPO UA6)
C6 | WHT | 194 | Door unlock input (GND)
C7 | LT BLU | 195 | Door lock input (GND)
C8 | BLK/WHT | 1455 | RFA link input/output (RPO AU0)
C9 | ORN/BLK | 1445 | BCM program input signal (B+)
C10 | -- | -- | Not Used
C11 | RED/BLK | 780 | Key cylinder door lock input (GND) (RPO UA6)
C12 | DK GRN | 19 | Right turn signal input (B+)
C13 | PNK | 39 | Ignition 1 input signal (B+)
C14 | YEL | 18 | Left turn signal input (B+)
C15 | DK GRN | 389 | Vehicle speed input signal
C16 | -- | -- | Not Used
D1 | BLK/WHT | 238 | Driver seat belt input (GND)
D2 | LT GRN | 80 | Key in ignition switch input (GND)
D3 | -- | -- | Not Used
D4 | YEL | 43 | Accessory input signal (B+)
D5 | LT BLU | 1872 | Park/Head lamps OFF input (B+)
D6 | LT GRN | 275 | Transaxle PARK position input signal (B+)
D7-D9 | -- | -- | Not Used
D10 | BLK | 28 | Horn control output (GND) (RPO UA6)
D11 | BRN/WHT | 301 | Exterior lamps output (GND) (RPO UA6)
D12 | DK GRN/WHT | 529 | Fasten belts indicator control output (B+)
D13 | -- | -- | Not Used
D14 | LT GRN | 1828 | Theft deterrent tamper input (GND) (RPO UA6)
D15 | YEL | 749 | Security indicator lamp control output (GND) (RPO UA6)
D16 | DK BLU | 229 | Fuel enable output signal (RPO UA6)