For 1990-2009 cars

## Clearance and Flushness Specifications Sedan

Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | ---
1 - Front fascia to hood | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | --
2 - Front fascia to fender | 1.0-3.0 mm (0.04-0.12 in | --
3 - Front fender to hood | 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in) | --
4 - Front fender to door | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | 0.0-1.5 mm (0.0-0.06 in)
5 - Front door to rocker | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | 0.0-1.5 mm (0.0-0.06 in)
6 - Front door panel to rear door panel | 5.5-7.5 mm (0.22-0.30 in) | 0.0-1.5 mm (0.0-0.06 in)
7 - Windshield to roof | 5.0-11.0 mm (0.20-0.43 in) | --
8 - Front door to rocker | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | 0.0-1.5 mm (0.0-0.06 in)
9 - Rear door panel to quarter | 5.5-7.5 mm (0.22-0.30 in) | --
10 - Fuel filler door to quarter | 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in) | 1.0 mm (0.04 in)
11 - Quarter to rear fascia | 1.0-3.0 mm (0.04-0.12 in) | --
12 - Deck lid to quarter | 6.0-10.0 mm (0.24-0.40) | --
13 - Deck lid to fascia | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | --
14 - Front door to rear door | 5.0-7.0 mm (0.20-0.28 in) | --
15 - Roof to rear door | -- | --
15 - Roof to back glass | No gap permissible | --

## Clearance and Flushness Specifications Coupe

Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | ---
1 -Roof panel to liftgate | 6.5-9.5 mm (0.26-0.37 in) | 0.0-2.0 mm (0.0-0.08 in)
2 - Liftgate quarter panel | 6.5-9.5 mm (0.26-0.37 in) | -1.0 to +1.0 mm (-0.04 to +0.04 in)
3 - Fuel filler door to quarter | 6.0-10.0 mm (0.24-0.40 in) | 0.0-2.0 mm (0.0-0.08 in)
4 - Tail lamp to liftgate | 6.0-10.0 mm (0.24-0.40 in) | 0.0-2.0 mm (0.0-0.08 in)
5 - Liftgate to fascia | 5.0-12.0 mm (0.20-0.47 in) | --
6 - Centerline liftgate to fascia | 3.5-10.5 mm (0.14-0.41 in) | --
7 - Tail lamp to rear quarter | 1.0-4.0 mm (0.04-0.16 in) | 2.0-4.0 mm (0.08-0.16 in)
8 - Roof side center applique to rear quarter | 2.0 mm (0.08 in) | --