For 1990-2009 cars

8.1L (L18) Base
Generator Model | Delphi AD230, AD 244
Rated Output | 105 A, 130A
Load Test Output | 71 A, 91A
8.1L (L18) High Output
Generator Model | Delphi AD244
Rated Output | 145 A
Load Test Output | 102 A
7.2L (LG5) (CAT Diesel) Base
Generator Model | SI-21
Rated Output | 130 A
Load Test Output | 91 A
7.2L (LG5) (CAT Diesel) High Output
Generator Model | SI-21
Rated Output | 160 A
Load Test Output | 112 A