For 1990-2009 cars

Clamp Spread | Correction, Total Weight
--- | ---
Metric | English
180 degrees | 0 g | 0.0 oz
174 degrees | 3 g | 0.1 oz
169 degrees | 6 g | 0.2 oz
163 degrees | 9 g | 0.3 oz
157 degrees | 11 g | 0.4 oz
151 degrees | 14 g | 0.5 oz
145 degrees | 17 g | 0.6 oz
139 degrees | 20 g | 0.7 oz
133 degrees | 23 g | 0.8 oz
127 degrees | 26 g | 0.9 oz
120 degrees | 29 g | 1.0 oz
113 degrees | 31 g | 1.1 oz
106 degrees | 34 g | 1.2 oz
99 degrees | 37 g | 1.3 oz
91 degrees | 40 g | 1.4 oz
83 degrees | 43 g | 1.5 oz
74 degrees | 45 g | 1.6 oz
64 degrees | 48 g | 1.7 oz
52 degrees | 51 g | 1.8 oz
36 degrees | 54 g | 1.9 oz
0 degrees | 57 g | 2.0 oz