For 1990-2009 cars

Table 1: | Clutch Pedal Position (CPP) Switch
Table 2: | Generator (1.2L)
Table 3: | Generator (1.4L, 1.5L, 1.6L)
Table 4: | Ignition Switch
Table 5: | Park/Neutral Position (PNP) Relay

#### Clutch Pedal Position (CPP) Switch

Connector Part Information |

• | KET MG 630678

• | 4-Way F 250 Series

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
1 | YE | 5 | Crank Voltage
2 | BK | 450 | Ground
3 | PU | 5 | Clutch Start Switch Signal
4 | L-GN/BK | 1888 | CPP Signal

#### Generator (1.2L)

Connector Part Information |

• | PED 12040753

• | 2-Way F Metri-Pack 150 Series Sealed, Pull To Seat (BK)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
A | D-BU | 25 | Charge Indicator Signal
B | PK | 39 | Ignition 1 Voltage

#### Generator (1.4L, 1.5L, 1.6L)

Connector Part Information |

• | PED 12186568

• | 4-Way F Metri-Pack 150 Series (BK)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
A | -- | -- | Not Used
B | D-BU | 25 | Charge Indicator Signal
C | PK | 39 | Ignition 1 Voltage
D | -- | -- | Not Used

#### Ignition Switch

Connector Part Information |

• | KET MG 650887

• | 6-Way F 250 III Series (WH)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
1 | RD/BK | 341 | Ignition 3 Voltage
2 | RD/BK | 141 | Ignition 3 Voltage
3 | YE | 5 | Crank Voltage
4 | PK | 3 | Ignition 1 Voltage
5 | OG | 142 | Battery Positive Voltage
6 | YE | 4 | Accessory Voltage

#### Park/Neutral Position (PNP) Relay

Connector Part Information |

• | AK 36905

• | 6-Way (BU)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
30 | YE | 5 | Crank Voltage
85 | YE | 5 | Crank Voltage
86 | BN | 323 | Park/Neutral Position (PNP) Signal
PU | 434 | Automatic Transmission Shift Lock Control (RHD only)
87 | PU | 6 | Starter Solenoid Crank Voltage