For 1990-2009 cars

#### Fuse Block -- Underhood

#### Fuse Block - Underhood Label Usage

Device | Rating | Description
--- | --- | ---
Ef1 | 30A | HVAC BLWR
Ef2 | 60A | BCM BATT
Ef3 | 60A | ABS
Ef4 | 30A | IGN1
Ef5 | 20A | PWR WIDW
Ef6 | 20A | COOL FAN HI
Ef7 | 20A | COOL FAN LOW
Ef8 | 30A | ST/IG2
Ef9 | 15A | SPARE
Ef10 | 10A | SPARE
Ef11 | 20A | SPARE
Ef12 | 25A | SPARE
Ef13 | 30A | SPARE
Ef14 | 10A | ABS WARNING
Ef15 | 20A | S/ROOF
Ef16 | 15A | ABS
Ef17 | 15A | HVAC BLWR
Ef18 | 20A | DRIVER'S PWR WIDW
Ef19 | 10A | PWR MIRROR
Ef20 | 10A | ILLUM RT
Ef21 | 30A | LCM
Ef22 | 25A | IP FUSE
Ef23 | 20A | STOP LAMPS
Ef24 | 10A | ILLUM LT
Ef25 | 30A | PWR SEAT
Ef26 | 20A | FUEL
Ef27 | 15A | ECM
Ef28 | 20A | IGN COIL
Ef29 | 15A | HORN
Ef30 | 15A | ENG2
Ef31 | 20A | ENG3
Ef32 | -- | Not Used
Ef33 | 15A | ENG1
Ef34 | 15A | FRT FOG
Ef35 | 10A | LOW BEAM LT
Ef36 | 20A | PWR AMP
Ef37 | 10A | LOW BEAM RT
Ef38 | -- | Not Used
Ef39 | 10A | A/C CMPRSR

#### Fuse Block -- I/P

#### Fuse Block - I/P

Device | Rating | Description
--- | --- | ---
F1 | 10A | CLUSTER2
F2 | 25A | WIPER
F3 | 15A | ECU
F4 | 10A | HVAC
F5 | 10A | CLOCK
F6 | 10A | RADIO
F7 | 20A | HEATING MAT
F8 | 20A | AUDIO
F9 | 10A | CLUSTER1
F10 | 10A | SDM
F11 | 10A | AIR BAG
F12 | 10A | SPARE
F13 | 10A | LCM
F14 | 20A | CIGAR
F15 | 20A | SUB WOOFER
F16 | 15A | B/UP LAMP
F17 | 15A | U/H J/B
F18 | 25A | ISU
F19 | 10A | OSRVM
F20 | 15A | A/D CONVERTER
F21 | 15A | SSPS
F22 | 15A | ALDL
F23 | 30A | ESP