For 1990-2009 cars

## Timing Chain and Sprocket Removal VIN 1

1. Align the timing marks on the sprockets.
2. Remove the timing chain dampener.
3. Remove the camshaft sprocket bolt.
4. Remove the camshaft sprocket.
5. Remove the timing chain.
6. Remove the crankshaft sprocket.
7. Remove the balance shaft drive gear.

## Timing Chain and Sprocket Removal VIN K

1. Align the timing marks on the sprockets.
2. Remove the timing chain dampener.
3. Remove the camshaft sprocket bolt.
4. Remove the camshaft sprocket.
5. Remove the timing chain.
6. Remove the crankshaft sprocket.
7. Remove the crankshaft balancer key.
8. Remove the balance shaft drive gear.