For 1990-2009 cars

Connector 1: | Clutch Pedal Position (CPP) Switch (MA5)
Connector 2: | Steering Wheel Control Switch - Left (K34)

### Clutch Pedal Position (CPP) Switch (MA5)

#### Connector Part Information

- OEM: 15479480
- Description: 2-Way F Micro-Pack 280 (L-GY)

#### Clutch Pedal Position (CPP) Switch (MA5)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
1 | 0.5 BN/WH | 379 | CPP Switch Signal
2 | 0.5 PK/BK | 5291 | Ignition 1 Voltage

### Steering Wheel Control Switch - Left (K34)

#### Connector Part Information

- OEM: 50-57-9407
- Description: 7-Way F SL Series Unsealed (BK)

#### Steering Wheel Control Switch - Left (K34)

Pin | Wire Color | Circuit No. | Function
--- | --- | --- | ---
1 | 0.35 D-GN/WH | 1358 | DIC Switch Signal
2 | -- | -- | Not Used
3 | 0.35 GY | 1458 | Instrument Panel Lamp Supply Voltage
4 | 0.35 PK | 1539 | Ignition 1 Voltage
5 | 0.35 GY | 1884 | Cruise Control Switch Signal (K34)
6 | -- | -- | Not Used
7 | 0.35 BK/WH | 1150 | Ground