For 1990-2009 cars

#### A/C Compressor Clutch

Connector Part Information |

• | 12052644

• | 2 Way F Metri-Pack 150 Series (L-GY)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | BK | 150 | Ground
B | D-GN | 59 | A/C Compressor Clutch Supply Voltage

#### A/C Refrigerant Pressure Sensor

Connector Part Information |

• | 12110192

• | 3 Way F Metri-Pack 150 Series (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | BK | 552 | Low Reference (2.2L)
BK | 2759 | Low Reference(3.0L)
B | GY | 596 | 5 Volt Reference (2.2L)
GY | 2709 | 5 Volt Reference (3.0L)
C | RD/BK | 380 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal

#### Blower Motor

Insert Graphic SMCNF7123-8020
Connector Part Information |

• | 71238020

• | 2 Way F (NA)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | WHT | 761 | Blower Motor Speed Control
B | YEL | 268 | Ignition 3 Voltage

#### Blower Motor Resistor Assembly

Insert Graphic SMCNF6101-5041
Connector Part Information |

• | 61015041

• | 4 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | PU | 65 | Blower Motor Medium 1 Speed Signal
B | L-BU | 72 | Blower Motor Medium 2 Speed Signal
C | YE | 268 | Blower Motor Supply Voltage
D | PK | 908 | Blower Motor Low Speed Signal

#### HVAC Control Module C1

Insert Graphic
Connector Part Information |

• | C1

• | 16 Way F (GY)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A1 | -- | -- | Not Used
A2 | BN | 641 | Ignition 3 Voltage
A3 | BK | 550 | Ground
A4 | WH | 119 | Mode Actuator Control
A5 | PU | 130 | Mode Actuator Supply Voltage
A6 | L-BU/WH | 905 | Low Reference
A7 | L-GN/BK | 906 | Recirculation Door Control
A8 | BU/WH | 907 | Ground
B1-B4 | -- | -- | Not Used
B5 | L-GN | 66 | A/C Request Signal
B6-B8 | -- | -- | Not Used

#### HVAC Control Module C2

Insert Graphic
Connector Part Information |

• | C2

• | 6 Way F (WH)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
1 | YE | 60 | A/C On/Off Input
2 | OG | 52 | Blower Motor High Speed Signal
3 | L-BU | 72 | Blower Motor Medium 2 Speed Signal
4 | PU | 65 | Blower Motor Medium 1 Speed Signal
5 | PK | 908 | Blower Motor Low Speed Signal
6 | YE | 268 | Ignition 3 Voltage

#### Mode Actuator

Connector Part Information |

• | 12040953

• | 6 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
5-6 | -- | -- | Not Used
7 | BU/WH | 907 | Ground
8 | WH | 119 | Mode Door Control
9 | -- | -- | Not Used
10 | PU | 130 | Mode Actuator Supply Voltage

#### Recirculation Actuator

Connector Part Information |

• | 12040953

• | 6 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
5 | L-BU/WH | 905 | Low Reference
6 | L-GN/BK | 906 | Recirculation Door Control
7-10 | -- | -- | Not Used