For 1990-2009 cars

#### A/C Compressor Clutch

Connector Part Information |

• | 12052644

• | 2 Way F Metri-Pack 150 Series (L-GY)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | BK | 150 | Ground
B | D-GN | 59 | A/C Compressor Clutch Supply Voltage

#### A/C Refrigerant Pressure Sensor

Connector Part Information |

• | 12110192

• | 3 Way F Metri-Pack 150 Series (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | BK | 552 | Low Reference (2.2L)
BK | 2759 | Low Reference(3.0L)
B | GY | 596 | 5 Volt Reference (2.2L)
GY | 2709 | 5 Volt Reference (3.0L)
C | RD/BK | 380 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal

#### Ambient Light Sensor

Connector Part Information |

• | 15419810

• | 4 Way M Metri-Pack 150 Series (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | -- | 1137 | DRL Ambient Light Sensor Signal
B | -- | 1138 | DRL Ambient Light Sensor Low Reference
C | BLK | 476 | Low Reference
D | LT BLU/BLK | 590 | Sunload Sensor Signal

#### Blower Motor

Insert Graphic SMCNF7123-8020
Connector Part Information |

• | 71238020

• | 2 Way F (NA)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
A | WHT | 761 | Blower Motor Speed Control
B | YEL | 268 | Ignition 3 Voltage

#### HVAC Control Module

Connector Part Information |

• | 1L-A65-22S-D3C1

• | 22 Way F (GN)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
1 | L-BU | 61 | Ambient Air Temperature Sensor Signal
2 | -- | -- | Not Used
3 | WH | 733 | Air Temperature Door Position Signal
4 | RD | 130 | 5 Volt Reference
5 | BK | 476 | Low Reference
6 | PU | 54 | Blower Motor Speed Request Signal
7 | RD/BK | 1791 | Low Reference
8 | L-BU/WH | 1318 | Mode Door Motor
9 | L-GN/BK | 1648 | Recirculation Door Control
10 | BU/WH | 761 | Blower Motor Speed Control
11 | GY | 590 | Sunload Sensor Signal
12 | -- | -- | Not Used
13 | GN | 119 | Mode Door Position Signal
14 | -- | -- | Not Used
15 | BN | 641 | Ignition 3 Voltage
16 | BK | 550 | Ground
17 | OG | 1640 | Battery Positive Voltage
18 | OG | 1807 | Class 2 Serial Data
19 | YE | 1807 | Class 2 Serial Data
20 | RD/WH | 1199 | Air Temperature Door Control
21 | GY/YE | 1647 | Low Reference
22 | L-GN | 1218 | Low Reference

#### Mode Actuator

Connector Part Information |

• | 12040953

• | 6 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
5 | L-GN | 1218 | Low Reference
6 | L-BU/WH | 1318 | Mode Door Control
7 | -- | -- | Not Used
8 | BK/WH | 550 | Ground
9 | GN | 119 | Mode Door Position Signal
10 | RD | 130 | 5 Volt Reference

#### Blower Motor Speed Control Module

Insert Graphic SMCNF6101-5041
Connector Part Information |

• | 61015041

• | 4 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
1 | BU/WH | 761 | Blower Motor Speed Control
2 | PU | 54 | Blower Motor Speed Request Signal
3 | BK | 550 | Ground

#### Recirculation Actuator

Connector Part Information |

• | 12040953

• | 6 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
5 | GY/YE | 1647 | Low Reference
6 | L-GN/BK | 1648 | Recirculation Door Control
7-10 | -- | -- | Not Used

#### Temperature Actuator

Connector Part Information |

• | 12040953

• | 10 Way F (BK)

Pin | Wire Color | Circuit Number | Function
--- | --- | --- | ---
5 | RD/BK | 1791 | Low Reference
6 | RD/WH | 1199 | Air Temperature Door Control
7 | -- | -- | Not Used
8 | RD | 130 | 5 Volt Reference
9 | WH | 733 | Air Temperature Door Position Signal
10 | BK/WH | 550 | Ground